附件

**益阳市中心血站冷链送血车主要技术参数**

1. **车辆参数与配置**

★1.车型：必须是经国家相关部门备案允许改装的医疗车，确保车辆能正常办理牌照等，同时根据要求此次采购不能采购皮卡车与越野车。

2.车体尺寸（ mm）:长5200～5400；宽1850～2000；高2500～2700。

3.轴距（mm）：≧3300。

4.燃油种类与工作方式：柴油；四缸直列、增压中冷、高压共轨柴油机。

5.排气量（ml）：1998～3000，排放标准（国六）。

★6.额定功率( kw):≧100。

7.最大扭矩（ Nm/rpm）:≧350/1800-2400。

★8.额定载客（含驾驶员）：≧5人。

9.保温箱容积：2.5～3.5m³。

10.多功能方向盘，8寸中控屏，100万高清RVC倒车影像，定速巡航。

11.后双开门。

12.车身标识与外观：外观定制，车身带3M反光贴，符合急救送血车辆特征，需提供车辆外观设计图。

二、冷链部分主要参数配置

1.内层304不锈钢，必须是国家认可的食品级不锈钢，具有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性。

2.四面通风导流槽，确保货物底部，侧部不与厢体完全接触，保证整个厢体（尤其底部）冷气循环。

3.花纹铝板（地板），提高车内地板防滑、耐磨、易清洗，不锈钢门锁件。

4.紫外线消毒灯，能够有效保证对厢体的消毒。

★5.顶置式冷藏机组，车厢温度-18～15℃可调。

6.压缩机、冷凝风机、蒸发风机：要求效率高、噪音小、寿命长。

7.蒸发器特点：要求内螺纹铜管管片式、换热效果好；冷凝器特点：要求高效散热片、平行流。

★8.温湿度记录仪：温湿度记录显示，GPS定位，蓝牙打印，高低温超限自动报警功能，在驾驶室里即可操作，简单方便。

二、评分标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评标指标  | 评议内容  | 分值 |
| 价格评分（30分）  | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。  | 30分 |
| 技术分（50分）  | 1.技术参数要求 (50分) a全部满足招标文件要求得50分；b带★号的参数要求的，如有一项不满足,扣5分，扣完为止。 c不带★号的参数要求部分如有一项不满足的扣3分，扣完为止。  | 50分 |
| 商务与服务分（20分） | 1.车辆选型优，性能佳，配置齐全得8～10分；2.车辆选型较好，性能较好，配置较齐全得6～8分；3.车辆选型一般，性能一般，配置一般得4～6分。 | 10分 |
| 1.所投产品类似业绩（8分）：投标人提供所投产品制造商或供应商近三年（2020年6月1日至今）冷链车业绩合同，每1份得2分，最多得8分，以提供销售合同为准，复印件并加盖制造商和投标人公章。  | 8分 |
| 售后服务（2分）：车辆生产厂家在益阳市区域内有汽车生产厂家特约维修站。 | 2分 |